|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diego Joel | 317684 | |
| Zuñiga Fragoso |
| **Frequency response of Filters** | **PRACTICA** | **6** |
| **FECHA** | **14/05/2024** |

1. **OBJETIVO**

En esta práctica, vamos a sumergirnos en el mundo de los filtros usando MATLAB. Los filtros son como porteros, deciden qué frecuencias pueden pasar y cuáles no. Los hay de varios tipos: paso bajo, paso alto, paso banda y rechazo banda. Cada uno tiene su propia función de transferencia, que es como su regla de decisión. Realizaremos ejemplos de estos filtros utilizando las funciones de MATLAB.

1. **MARCO TEÓRICO**

Los filtros son dispositivos electrónicos o algoritmos que permiten el paso o bloqueo selectivo de ciertas frecuencias en una señal, siendo esenciales en numerosas aplicaciones de procesamiento de señales y comunicaciones. Los filtros se clasifican según su respuesta en frecuencia, siendo los principales tipos los filtros paso bajo, paso alto, paso banda y rechazo banda. La función de transferencia H(s) de un filtro pasa bajo se define como:

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja

La función de transferencia H(s) de un filtro pasa alto se define como:

Diagrama

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Para filtros de pasa banda y rechaza banda se definen de la siguiente manera:

Carta

Descripción generada automáticamente con confianza media

Los filtros pasa banda y rechazo banda de segundo orden tienen funciones de transferencia más complejas, pero pueden diseñarse utilizando técnicas como la transformación de frecuencia o el diseño directo en el dominio de Laplace.

La importancia de estudiar la respuesta en frecuencia de estos filtros radica en su aplicación en una variedad de campos, como telecomunicaciones, procesamiento de audio y video, sistemas de control, medicina, entre otros. Por ejemplo, en telecomunicaciones, los filtros se utilizan para la selección de canales, eliminación de ruido y recuperación de señales. En medicina, los filtros son esenciales en la adquisición y procesamiento de señales biomédicas, como en electrocardiogramas (ECG) y electroencefalogramas (EEG), donde ayudan a detectar y analizar patrones específicos de señales. Estas aplicaciones ilustran la importancia y versatilidad de los filtros en diversas áreas de la ingeniería y la ciencia.

1. **IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB**

Se anexa el código con explicaciones

|  |
| --- |
| Código |
| %% Low Pass Filter    % Filtro de 1° orden  N1 = 2000\*pi;  D1 = [1 2000\*pi];  H1 = tf(N1, D1);  hold on;    % Filtro de 2° orden  N2 = 4000000\*pi\*pi;  D2 = [1 4000\*pi 4000000\*pi\*pi];  H2 = tf(N2, D2);    % Graficacion de resultados  bode (H1,H2);  legend('Firts order','Second order');  grid on;  hold off;    %% High Pass Filter    % Filtro de 1° orden  N3 = [1 0];  D3 = [1 20\*pi];  H3 = tf(N3, D3);  hold on;    % Filtro de 2° orden  N4 = [1 0 0];  D4 = [1 40\*pi 100\*pi\*pi];  H4 = tf(N4, D4);    % Graficacion de resultados  figure, bode (H3,H4);  legend('Firts order','Second order');  grid on;  hold off;    %% Band Pass Filter  N5 = [2000\*pi 0];  D5 = [1 2020\*pi 40000\*pi\*pi];  H5 = tf(N5, D5);    % Graficacion de resultados  figure, bode (H5);  grid on;    %% Band Stop Filter  N6 = [1 40\*pi 40000\*pi\*pi];  D6 = [1 2020\*pi 40000\*pi\*pi];  H6 = tf(N6, D6);    % Graficacion de resultados  figure, bode (H6);  grid on; |

1. **RESULTADOS**

|  |
| --- |
| **Low Pass Filter** |
| **High Pass Filter** |
| **Band Pass Filter** |
| **Band Stop Filter** |

1. **CONCLUSIÓN**

En conclusión, esta práctica nos ha permitido explorar y entender profundamente los distintos tipos de filtros utilizando MATLAB. Hemos logrado representar correctamente los filtros paso bajo, paso alto, paso banda y rechazo banda, lo que nos ha proporcionado una visión clara de su funcionamiento y aplicaciones